**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |
| --- |
| **Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) |
| Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» | 1027802742285 |
| (полное и сокращенное наименование объекта)  |
| **Вид деятельности объекта (**указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной) |
| Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания  | 87.90 |
| **Форма собственности** | Собственность субъектов Российской Федерации | 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |
| **Организационно-правовая форма** | Бюджетные учреждения | 2 09 03 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** | директор | Мусатова Елена Владимировна |
| **Телефон, факс руководителя объекта** | Тел. (812) 417-52-34 | Факс (812) 417-52-34 |
| **E-mail объекта** | dd1@kirov.spb.ru |
| **Юридический адрес объекта** | 198216 | Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.6, литера А |
| **Фактический адрес объекта** | 198216 | Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.6, литера А |
| **Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» |
| Казенные учреждения |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
| **Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**  |  |
| 191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.32, пом. 11-Н  |
| **Наименование вышестоящей организации (собственника)**  | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
| Бюджетные учреждения |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
| **Юридический адрес вышестоящей организации** | 190000 | Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.6 |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | Председатель Комитета Ржаненков Александр Николаевич |
| **Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** | Тел. (812) 576-24-61 | Факс (812) 576-24-60 |
| **E-mail руководителя вышестоящей организации** | ksp@gov.spb.ru |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

|  |
| --- |
| Титульный лист, часть II |
| **Наименование объекта** (подразделения объекта)  | **Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6»** |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | **198216, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 6, литера А** |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв. м.) | **3895,7** |
| **Этаж / этажи расположения объекта**(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | **1-2** |
| **Кадастровый номер объекта** | **78:15:0008405:1077** |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | дети до 18 лет |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | все категории инвалидов |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | да |
| **АНКЕТА** (основная часть) |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр),техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012;прочие СП, ГОСТ |
|  | Наименование параметра, назначение параметра для:«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,«С» - инвалидов с нарушениями зрения,«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,«У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подходы к объекту, пути движения** |
| 1.1 | Пути пешеходного движения |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Ширина пешеходных путей **"У", "Г", "С", "О", "К"** | м | 3.50  |  1.2 - 1.2 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **"С", "К"** | м | 0.00  |  0 - 0.040 - 0.015 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **"С"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **"С"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  **2.** | **Входной узел** |
| 2.1 | Наружные лестницы |
|  | лестница главного входа | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **"С", "О"** | м | 0.40  |  0.28 - 0.35 - 0.4 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Высота ступеней **"С", "О"** | м | 0.14  |  0 - 0.150.12 - 0.15 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина марша лестниц **"О"** | м | 1.38  |  1.35 - 1.35 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **"С", "О"** | м | 0.99  |  0.9 - 0.90.85 - 0.92 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92v при ширине марша 4,0 м и более **"С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней **"У", "Г", "С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **"У", "Г", "С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы **"С", "О"** | м | 0.00  |  0.3 - 0.30.27 - 0.33 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  2.2 | Пандусы: стационарные |
|  | у главного входа | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Уклон пандуса **"К"** | % | 8.00  |  0 - 100 - 5 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина между поручнями **"К"** | м | 1.00  |  1 - 0.9 - 1 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) **"К"** | м | 0.90  |  0.9 - 0.90.85 - 0.92 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) **"К"** | м | 0.70  |  0.7 - 0.70.7 - 0.7 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **"К"** | м | 1.50  |  1.5 - 1 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **"К"** | м | 1.60  |  1.5 - 1.5 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **"С", "К"** | м | 0.30  |  0.3 - 0.27 - 0.33 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  2.6 | Входные площадки |
|  | площадка главного входа | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Навес **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Подсветка площадки **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **"К"** | м | 0.00  |  0 - 0.040 - 0.025 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85 **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие 1.4 - 1.851.4 - 1.85 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие 2 - 22 - 2 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  2.7 | Входные тамбуры |
|  | тамбур главного входа | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Ширина тамбура не менее 1,5 м, при глубине не менее 2,3м **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные |
|  | Главный вход | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Ширина в свету **"К"** | м | 1.64  |  0.9 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Высота каждого элемента порога **"С", "К"** | м | 0.01  |  0.014 | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |
|  | дверь главного входа | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  2.10 | Вестибюли общественных зданий |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **"К"** | м | 1.00  |  1 - 1.5 | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **"С"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **"Г"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  **3.** | **Пути движения внутри здания** |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Ширина пути движения **"К"** | м | 1.50  |  1.5 - 1.5 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Ширина **"К"** | м | 0.91  |  0.9 - 0.9 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Высота порогов или перепад высот **"С", "К"** | м | 0.00  |  0 - 0.0250 - 0.014 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  3.3 | Внутренние лестницы |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **"С", "О"** | м | 0.30  |  0.3 - 0.28 - 0.35 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Высота ступеней **"С", "О"** | м | 0.14  |  0 - 0.150.13 - 0.17 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **"С", "О"** | м | 0.93  |  0.9 - 0.90.85 - 0.92 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **"С", "О"** | м | 0.00  |  0.3 - 0.30.27 - 0.33 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более **"С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений **"О"** | м | 1.12  |  1.35 - 1.35 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **"С", "О"** | м | 1.12  |  1.05 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются **"С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  3.7 | Подъемники мобильные |
|  | для бассейна | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Наличие **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|   | для внутренних лестниц | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Наличие **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  **4.** | **Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях** |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **"С", "О"** | м | 1.10  |  0.9 - 1.2 | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **"К"** | м | 2.10  |  2 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **"С"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **"С"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **"О"** |  |  нет | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски) **"К"** | кв.м. | 5.00  |  3.8 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Проход между скамьями в общих раздевальных **"К"** | м | 2.40  |  1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  **5.** | **Санитарно-гигиенические помещения** |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной |
|  | на 1 этаже | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной **"К"** | м | 0.75  |  1.2 - 0.75 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина кабины **"К"** | м | 1.77  |  1.65 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Глубина кабины **"К"** | м | 3.29  |  1.8 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина двери кабины **"К"** | м | 0.90  |  0.9 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Опорные поручни **"О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Обозначение символом доступности на двери общей уборной **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  5.3 | Кабины душевых закрытые |
|  | кабина на 1 этаже | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Кабина с открыванием двери наружу **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Вход в кабину непосредственно из гардеробной **"С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м **"С", "О"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована ручным душем **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **"С", "О", "К"** |  |  нет | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина **"К"** | м | 2.00  |  1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Размеры кабины в плане: глубина **"К"** | м | 1.94  |  1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  нет | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте **"У", "Г", "С", "О", "К"** | м | 0.00  |  1.35 - 1.351.35 - 1.35 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **"К"** | м | 2.40  |  2.4 - 2.4 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скаменй **"К"** | м | 1.80  |  1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) **"С"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом |
|  | кабина в раздевальной бассейна | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована ручным душем **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **"С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Размеры в плане: ширина **"К"** | м | 2.49  |  1.2 - 1.2 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Размеры в плане: глубина **"К"** | м | 3.47  |  0.9 - 0.9 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  нет | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  нет | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями **"К"** | м | 2.40  |  2.4 - 2.4 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей **"К"** | м | 1.80  |  1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **"У", "Г", "С", "О", "К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  **6.** | **Автостоянки** |
| 6.1 | Автостоянка |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  (см. прим. п.5) |
|  |  |  | Места для транспорта инвалидов **"О", "К"** | шт. | 1.00  |  1 - 1 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **"О", "К"** | м | 9.00  |  0 - 1000 - 100 | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Ширина зоны для парковки **"К"** | м | 3.70  |  3.5 - 3.6 - | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Длина зоны для парковки **"К"** | м | 6.30  |  6 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |
|  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) **"К"** |  |  да | Наличие/Соответствие  | СНИП 35-01-2001СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) |

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

 **Заполнил Анкету:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» |  | Нечаев А.С. |  | (812) 717-86-14 |  |  |  | «10» августа 2018 г. |
| Должность |  | ФИО |  |  телефон |  |  (подпись) |  |  |
|  **Согласовано:**директор СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» |  | Мусатова Е.В. |  | (812) 417-52-34 |  |  |  | «10» августа 2018 г. |
| Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  | телефон |  |  (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |