Author: vbursikova
Last saved by: User

АНКЕТА (титульный лист, часть I) 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
для формирования электронного паспорта объекта
Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)
Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» | 1027802742285
(полное и сокращенное наименование объекта)
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | 87.90
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | 13
(указывается форма собственности по ОКФС)
Организационно-правовая форма | Бюджетные учреждения | 2 09 03
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | директор | Мусатова Елена Владимировна
Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 417-52-34 | Факс (812) 417-52-34
E-mail объекта | dd1@kirov.spb.ru
Юридический адрес объекта | 198216 | Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.6, литера А
Фактический адрес объекта | 198216 | Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.6, литера А
Наименование организации владельца (арендатора) объекта | СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»
Казенные учреждения
(указывается организационно-правовая форма и название организации)
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта |
191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.32, пом. 11-Н
Наименование вышестоящей организации (собственника) | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Бюджетные учреждения
(указывается организационно-правовая форма и название организации)
Юридический адрес вышестоящей организации | 190000 | Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.6
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Председатель Комитета Ржаненков Александр Николаевич
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. (812) 576-24-61 | Факс (812) 576-24-60
E-mail руководителя вышестоящей организации | ksp@gov.spb.ru
Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».
Титульный лист, часть II
Наименование объекта (подразделения объекта) | Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6»
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 198216, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 6, литера А
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.) | 3895,7

Этаж / этажи расположения объекта
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

1-2

Кадастровый номер объекта | 78:15:0008405:1077
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | дети до 18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | все категории инвалидов
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | да
АНКЕТА (основная часть)

п/п

Зона, элемент зоны (параметр),
техническое средство обустройства объекта

Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте

Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте

Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны  (параметра) технического средства на объекте

Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта

№ пункта, 
№ рисунка 
СП59.13330.2012;
прочие СП, ГОСТ

Наименование параметра, назначение параметра для:
«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
«С» - инвалидов с нарушениями зрения,
«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,
«У» - инвалиды с отклонениями в развитии.

Единица 
измерения

Фактическое значение
(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)

Нормативное 
значение

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подходы к объекту, пути движения
1.1 | Пути пешеходного движения
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Ширина пешеходных путей "У", "Г", "С", "О", "К" | м | 3.50 | 1.2 - 1.2 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть "С", "К" | м | 0.00 | 0 - 0.04 0 - 0.015 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м "С"

да

Наличие/Соответствие

СНИП 35-01-2001
СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

| | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения "С" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2. | Входной узел
2.1 | Наружные лестницы
| лестница главного входа | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О" | м | 0.40 | 0.28 - 0.35 - 0.4 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Высота ступеней "С", "О" | м | 0.14 | 0 - 0.15 0.12 - 0.15 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина марша лестниц "О" | м | 1.38 | 1.35 - 1.35 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О" | м | 0.99 | 0.9 - 0.9 0.85 - 0.92 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92v при ширине марша 4,0 м и более "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы "С", "О" | м | 0.00 | 0.3 - 0.3 0.27 - 0.33 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.2 | Пандусы: стационарные
| у главного входа | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Уклон пандуса "К" | % | 8.00 | 0 - 10 0 - 5 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина между поручнями "К" | м | 1.00 | 1 - 0.9 - 1 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) "К" | м | 0.90 | 0.9 - 0.9 0.85 - 0.92 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) "К" | м | 0.70 | 0.7 - 0.7 0.7 - 0.7 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной "К" | м | 1.50 | 1.5 - 1 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной "К" | м | 1.60 | 1.5 - 1.5 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса "С", "К" | м | 0.30 | 0.3 - 0.27 - 0.33 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.6 | Входные площадки
| площадка главного входа | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Навес "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Подсветка площадки "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) "К" | м | 0.00 | 0 - 0.04 0 - 0.025 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85 "К" | | да | Наличие/Соответствие 1.4 - 1.85 1.4 - 1.85 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 "К" | | да | Наличие/Соответствие 2 - 2 2 - 2 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.7 | Входные тамбуры
| тамбур главного входа | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Ширина тамбура не менее 1,5 м, при глубине не менее 2,3м "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные
| Главный вход | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Ширина в свету "К" | м | 1.64 | 0.9 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Высота каждого элемента порога "С", "К" | м | 0.01 | 0.014 | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей
| дверь главного входа | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.10 | Вестибюли общественных зданий
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету "К" | м | 1.00 | 1 - 1.5 | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) "С" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) "Г" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3. | Пути движения внутри здания
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Ширина пути движения "К" | м | 1.50 | 1.5 - 1.5 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Ширина "К" | м | 0.91 | 0.9 - 0.9 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Высота порогов или перепад высот "С", "К" | м | 0.00 | 0 - 0.025 0 - 0.014 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.3 | Внутренние лестницы
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О" | м | 0.30 | 0.3 - 0.28 - 0.35 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Высота ступеней "С", "О" | м | 0.14 | 0 - 0.15 0.13 - 0.17 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "С", "О" | м | 0.93 | 0.9 - 0.9 0.85 - 0.92 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О" | м | 0.00 | 0.3 - 0.3 0.27 - 0.33 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений "О" | м | 1.12 | 1.35 - 1.35 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий "С", "О" | м | 1.12 | 1.05 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.7 | Подъемники мобильные
| для бассейна | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Наличие "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| для внутренних лестниц | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Наличие "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4. | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях
4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте "С", "О" | м | 1.10 | 0.9 - 1.2 | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной "К" | м | 2.10 | 2 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна "С" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м "С" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м  в мелкой части бассейна "О" | | нет | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски) "К" | кв.м. | 5.00 | 3.8 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Проход между скамьями в общих раздевальных "К" | м | 2.40 | 1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
5. | Санитарно-гигиенические помещения
5.1 | Доступная кабина в общей уборной
| на 1 этаже | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной "К" | м | 0.75 | 1.2 - 0.75 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина кабины "К" | м | 1.77 | 1.65 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Глубина кабины "К" | м | 3.29 | 1.8 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина двери кабины "К" | м | 0.90 | 0.9 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Опорные поручни "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
5.3 | Кабины душевых закрытые
| кабина на 1 этаже | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Кабина с открыванием двери наружу "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Вход в кабину непосредственно из гардеробной "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м "С", "О" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована ручным душем "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) "С", "О", "К" | | нет | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Размеры кабины в плане: ширина "К" | м | 2.00 | 1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Размеры кабины в плане: глубина "К" | м | 1.94 | 1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К" | | нет | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте "У", "Г", "С", "О", "К" | м | 0.00 | 1.35 - 1.35 1.35 - 1.35 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) "К" | м | 2.40 | 2.4 - 2.4 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скаменй "К" | м | 1.80 | 1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) "С" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом
| кабина в раздевальной бассейна | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована ручным душем "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Размеры в плане: ширина "К" | м | 2.49 | 1.2 - 1.2 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Размеры в плане: глубина "К" | м | 3.47 | 0.9 - 0.9 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К" | | нет | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м "У", "Г", "С", "О", "К" | | нет | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями "К" | м | 2.40 | 2.4 - 2.4 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей "К" | м | 1.80 | 1.8 - 1.8 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) "У", "Г", "С", "О", "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
6. | Автостоянки
6.1 | Автостоянка
| | 1 | 0 | 1 | (см. прим. п.5)
| | | Места для транспорта инвалидов "О", "К" | шт. | 1.00 | 1 - 1 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание "О", "К" | м | 9.00 | 0 - 100 0 - 100 | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Ширина зоны для парковки "К" | м | 3.70 | 3.5 - 3.6 - | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Длина зоны для парковки "К" | м | 6.30 | 6 - | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
| | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) "К" | | да | Наличие/Соответствие | СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
    
Примечание:
1.	В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2.	В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты. 
3.	В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4.	При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).     
5.	В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

 Заполнил Анкету:

методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» | | Нечаев А.С. | | (812) 717-86-14 | | | | «10» августа 2018 г.
Должность | | ФИО | | телефон | | (подпись) | |
Согласовано: директор СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» | | Мусатова Е.В. | | (812) 417-52-34 | | | | «10» августа 2018 г.
Должность руководителя обследованного объекта | | ФИО | | телефон | | (подпись) | |